aggregate scale calibration – 350
Producer	Serial No.
Type Scale
Manufacturer	Model No.
Capacity	Min. Gradation
Sensitivity	Calibration Date
Weights Added	Scale Reading	Error +	%	Weights Added	Scale Reading	Error +	%
350	9100
700	9450
1050	10150
1400	10500
1750	10850
2100	11200
2450	11550
2800	11900
3150	12250
3500	12600
3850	12950
4200	13300
4550	13650
4950	14000
5250	14350
5600	14700
5950	15050
6300	15400
6650	15750
7000	16100
7350	16450
7700	16800
8050	17150
8400	17500
8750	17850
17850
Maximum Error:	Tolerance Allowed : +
Remarks:
aggregate scale calibration – 300
Producer	Serial No.
Type Scale
Manufacturer	Model No.
Capacity	Min. Gradation
Sensitivity	Calibration Date
Weights Added	Scale Reading	Error +	%	Weights Added	Scale Reading	Error +	%
18200	27300
18550
18900
19250
19600
19950
20300
20650
21000
21350
21700
22050
22400
22750
23100
23450
23800
24150
24500
24850
25200
25550
25900
26250
26950
Maximum Error:	Tolerance Allowed : +
Remarks: