cement scale calibration – 150
Producer	Serial No.
Type Scale
Manufacturer	Model No.
Capacity	Min. Gradation
Sensitivity	Calibration Date
Weights Added	Scale Reading	Error +	%	Weights Added	Scale Reading	Error +	%
150	4050
300	4200
450	4350
600	4500
750	4650
900	4800
1050	4950
1200	5100
1350	5250
1500	5400
1650	5550
1800	5700
1950	5850
2100	6000
2250	6150
2400	6300
2550	6450
2700	6600
2850	6750
3000	6900
3150	7050
3450	7200
3600
3750
3900
Maximum Error:	Tolerance Allowed : +
Remarks: