cement scale calibration – 175
Producer	Serial No.
Type Scale
Manufacturer	Model No.
Capacity	Min. Gradation
Sensitivity	Calibration Date
Weights Added	Scale Reading	Error +	%	Weights Added	Scale Reading	Error +	%
175	4550
350	4725
525	4900
700	5075
875	5250
1050	5425
1225	5600
1400	5775
1575	5950
1750	6125
1925	6300
2100
2275
2450
2625
2800
2975
3150
3325
3500
3675
3850
4025
4200
4375
Maximum Error:	Tolerance Allowed : +
Remarks: